**ЗАХВАТ ДЛЯ РУЛОНОВ**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- механизм центровки нагрузки;

- простая и надёжная конструкция.

Этот захват предназначен для безопасного и надежного подъема и перемещения рулонов диаметром до 160 см. Два зажима с гидравлическим приводом обеспечивают плотный захват. Широкая площадь поверхности зажимов не повреждает упаковку рулонов. Захват устроен так, что груз автоматически центрируется.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметра** | **Макс. г/п.\*, кг.** | **Мин. Ø рулона, мм.** | **Мин. Ø рулона, мм.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **Величина** | 1000 | 970 | 1600 | 130 | C890410 |  |

\* – сопоставлять с грузоподъёмностью минипогрузчика

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Совместимость по сериям** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |